| *Поз.№* | *Видеокамера* | | | *Объектив* | | | *Расчет зоны обзора видеокамеры* | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Модель* | *Матрица: формат, размер, Дм* | *Разрешение матрицы, ТВЛ* | *Модель* | *Фокусное расстояние, мм* | *Угол горизонтальный, °* | *Высота установки камеры, м* | *Угол наклона камеры, °* | *Слепая зона, м* | *Дистанция обнаружения, м* | *Дистанция распознавания, м* | *Дистанция идентификации, м* | |
| *Устройство ОПС* | *RV-3NCT2165 (2.8-12)* | *16:9, 1/4"* | *1280* | *встроен.* | *2,8* | *65,56* | *2,5* | *40* | *1,45* | *49,69* | *9,94* | *3,98* | |
| *X.7* | *RV-3NCT2165 (2.8-12)* | *16:9, 1/4"* | *1280* | *встроен.* | *2,8* | *65,56* | *2,5* | *0* | *6,93* | *49,69* | *9,94* | *3,98* | |
| *X.X* |  |  | *380* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| *X.X* | *RV-3NCT2165 (2.8-12)* | *16:9, 1/4"* | *1280* | *встроен.* | *2,8* | *65,56* | *2,5* | *30* | *2,11* | *49,69* | *9,94* | *3,98* | |
| *X.X* | *RV-3NCT2165 (2.8-12)* | *16:9, 1/4"* | *1280* | *встроен.* | *2,8* | *65,56* | *2,5* | *50* | *0,92* | *49,69* | *9,94* | *3,98* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |